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РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ СМЕСИ, И ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Идентификаторы продукта

Номер артикула (Производитель/поставщик):
Обозначение вещества или смеси

ZZ03000AAB 10
Замедлитель высыхания Aqua-Seal-Retarder БЕСЦВЕТНЫЙ

Регистрационный № REACH	  01-2119456809-23
1.2. Рекомендуемые способы применения вещества или смеси / не рекомендуемые способы применения
Рекомендуемые способы применения:
Цвет и/или цветовые компоненты
Не рекомендуемые способы применения 
Не использовать для разбрызгивания / распыления
1.3. Подробная информация о поставщике, составляющем сертификат безопасности
Поставщик (изготовитель/импортер/последующий пользователь/продавец)
Berger-Lacke GmbH
Производственные покрытия 	Телефон 06359 / 8005-0
Майбахштрассе 2 	Телефакс: 06359 / 8005-50
67269 Грюнштадт
Информационная служба: Лаборатория
Е-мэйл	sicherheitsdaten@berger-lacke.de
1.4. Телефонный номер экстренного вызова:
Телефонный номер экстренного вызова:
Данный номер обслуживается только в рабочее время.
РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия
2.1. Классификация вещества, смеси

06359 / 8005-70

Классификация в соответствии с Распоряжением (EG) № 1272/2008 [CLP]

2.2. Элементы маркировки
Данный продукт классифицирован и маркирован в соответствии с директивами ЕС или соответствующими национальными законами. 
Маркировка в соответствии с Распоряжением (EG) № 1272/2008 [CLP]
Пиктограммы опасности


Указания по опасности

Указания по безопасности
содержит:



н.п.

н.п.

н.п.

Дополнительные признаки опасности (EU)
н.п.
2.3. Прочая опасность


РАЗДЕЛ 3: Состав / Информация по ингредиентам

3.1.	Вещества


Описание 	Смесь растворителей 
Опасные вещества в составе
Классификация в соответствии с Распоряжением (EG) № 1272/2008 [CLP]
№ EG	№ REACH
№ CAS 	Химическое наименование
№ INDEX 	Классификация






% (масс.) Примечание
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Дополнительные указания

н.п.

Полный текст классификации: см Раздел 16


РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи Общие указания
В случае возникновения симптомов или в сомнительных случаях обратиться за медицинской помощью. В случае потери сознания не давать ничего перорально, уложить в стабильное положение на боку и вызвать врача.
При вдыхании
Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой. При нерегулярном дыхании или остановке дыхания произвести искусственное дыхание.
При контакте с кожей
Немедленно снять всю загрязненную одежду. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Не использовать растворители или разжижители.
При контакте с глазами
Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности, снять контактные линзы. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании
При проглатывании: Прополоскать рот водой (только если пострадавший в сознании). Немедленно обратиться за медицинской помощью. Обеспечить пострадавшему покой. НЕ вызывать рвоту.
4.2. Наиболее остро выраженные или проявляющиеся с задержкой симптомы и эффекты
В случае возникновения симптомов или в сомнительных случаях обратиться за медицинской помощью.
4.3. Признаки необходимости неотложной медицинской помощи или специализированного лечения


РАЗДЕЛ 5: меры по тушению пожара

5. 1. 	Средства пожаротушения
Пригодные средства пожаротушения:
спиртоустойчивый пенообразователь, диоксид углерода, порошок, распыленная струя воды
Непригодные, по причинам безопасности, средства пожаротушения:
сплошная струя воды
5.2. 	Факторы опасности, исходящие от вещества или смеси
В случае пожара образуется плотный черный дым. Опасность нанесения серьезного вреда здоровью при вдыхании опасных продуктов распада.
5.3. Рекомендации по пожаротушению
Приготовить дыхательный аппарат. Не допускать попадания воды, использованной для тушения, в канализацию, почву или грунтовые воды. Охладить водой емкости, которым угрожает огонь.


РАЗДЕЛ 6: Меры, принимаемые при случайной утечке

6.1. Меры предосторожности по обеспечению индивидуальной защиты, средства защиты и действия в чрезвычайных ситуациях
Беречь от источников возгорания. Обеспечить вентиляцию соответствующей области. Не вдыхать пары.
6.2. Меры по защите окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию или наземные и грунтовые воды. В случае загрязнения рек, озер или канализационных труб проинформировать компетентные органы в соответствии с предписанием местного законодательства.
6.3. Методы и материалы, применяемые для предотвращения распространения и для очистки
Ограничить распространение с помощью не горящего гигроскопичного материала (например, песка, земли, вермикулита, кизельгура) и, в целях утилизации в соответствии с местными предписания, собрать в предусмотренные для этого контейнеры (см. главу 13). Произвести последующую очистку с применением очистительных средств, не использовать растворители.
6.4.	Ссылка на другие разделы
Соблюдать меры защиты (см. главу 7 и 8).


РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения


	
 (
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7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения Рекомендации для безопасного использования
Избегать образования воспламеняющихся и взрывоопасных концентраций паров в воздухе и превышения концентрации уровня предельно допустимого значения на рабочем месте. Использовать материал только в местах, где нет открытого света, огня и иных источников воспламенения. Электрические приборы должны быть защищены в соответствии с признанными стандартами. Материал может электростатически заряжаться. Заземлить контейнер, аппаратуру, насосы и вытяжные установки. Рекомендуется носить антистатическую одежду, а также обувь. Полы должны быть электропроводящими. Беречь от источников жара, искр и открытого пламени. Использовать только неискрящие приборы. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Не вдыхать пыль, частицы и туман при использовании смеси в распыленном состоянии. Избегать вдыхания абразивной пыли. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Средства индивидуальной защиты: см. Раздел 8. Никогда не опорожнять контейнер давлением - контейнер не под давлением! Всегда хранить в контейнерах их того же материала, что и оригинальный контейнер. Соблюдать предписания закона в области защиты и безопасности.
Указания по противопожарной и противовзрывной защите:
Пары, тяжелее воздуха. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
7.2. Условия безопасного хранения и учет факторов несовместимости Требования к складским помещениями и контейнерам
Хранить в соответствии с Положением о безопасности на производстве. Хранить контейнер плотно закрытым. Никогда не опорожнять контейнер давлением - контейнер не под давлением! Не курить. Посторонним вход запрещен. Хранить контейнеры тщательно закрытыми в вертикальном положении, чтобы предотвратить любую утечку. Полы должны соответствовать "Директиве для исключения опасности возгорания вследствие электростатического заряда (TRBS 2153)".
Указания по совместному хранению
Хранить вдали от сильно кислых или щелочных материалов, а также окислителей. Дальнейшие указания по условиям хранения
Соблюдать указания на этикетке. Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре между 15 °C и 25 °C. Беречь от жары и прямых солнечных лучей. Хранить контейнер плотно закрытым. Устранить все источники воспламенения. Не курить. Посторонним вход запрещен. Хранить контейнеры тщательно закрытыми в вертикальном положении, чтобы предотвратить любую утечку.
Класс хранения
(Концепт VCl для совместного хранения химикатов).  10
7.3. Специальные сферы конечного применения
Соблюдать предписания листа технической информации. Соблюдать предписания инструкции по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 8: Ограничения и контроль за контактом / личные средства защиты

8.1. 	Параметры, требующие контроля 
		Предельно допустимые значения на рабочем месте
		н.п.

		Предельно допустимые значения на рабочем месте по реверсивному 	методу расчета в соответствии с нормативом TRGS 900 глава 2.9 (мг/м3)

: н.п.

8.2. 	Ограничения и контроль за контактом
	Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Это может быть достигнуто посредством локальной вытяжки или центральной системы отвода воздуха. Если этого окажется недостаточно для поддержания концентрации аэрозолей и паров растворителя ниже уровня предельно допустимого значения на рабочем месте необходимо надеть подходящий дыхательный аппарат.
	Ограничения и контроль за контактом на рабочем месте / Защита дыхательных путей
	В случае если концентрация растворителя выше уровня предельно допустимого значения на рабочем месте необходимо надеть разрешенный к использованию дыхательный аппарат. Необходимо соблюдать ограничения по продолжительности использования в соответствии с Положением о работе с опасными веществами в сочетании с Правилами использования дыхательных аппаратов (BGR 190). Использовать только дыхательные аппараты с маркировкой СЕ с четырехзначным номером испытания.
	Защита для рук
	Для долгого или повторяющего использования применять защитные перчатки из: бутила
	Толщина материала перчаток > 0,4 мм; Скорость проникновения вещества (максимальное время использования) > 480 мин.
	Соблюдать указания и информацию производителя защитных перчаток в отношении использования, хранения, ухода и замены. Скорость проникновения вещества через материал защитных перчаток в зависимости от интенсивности и продолжительности контакта с кожей. Рекомендованные защитные перчатки DIN EN 374
	Защитные крема могут способствовать защите коже, подвергающейся воздействию вещества. После контактирования с веществом, использование таковых строго воспрещается.
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Средства защиты для глаз
В случае опасности разбрызгивания носить защитные, плотно прилегающие, очки.
Защитная одежда
Использовать антистатическую одежду из натуральных волокон (хлопок) или жаростойких синтетических волокон.
Меры защиты
После контакта тщательно промыть кожные покровы водой и мылом или использовать очистительное средство.
Ограничения и контроль за контактом с окружающей средой
Не допускать попадания в канализацию или наземные и грунтовые воды. См. главу 7. Необходимости в применении дальнейших мер нет.


РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. 	Данные об основных физических и химических свойствах Внешний вид:
	Агрегатное состояние 	жидкое
Цвет 	см. торговое обозначение
Запах 	типичный
 (
Сертификат безопасности
в соответствии с Распоряжением (EG) № 1907/2006 (REACH)
в соответствии с Распоряжением (EG) № 453/2010 
) (
ZZ03000AAB 10
Aqua-Seal-Retarder
) (
Артикул №:
)[image: ]

Основные данные, значимые для безопасности
Температура вспышки:
Температура возгорания в °C: 
Нижний взрывоопасный предел: 
Верхний взрывоопасный предел: 
Давление паров при 20 °C: 
Плотность при 20 °C:
Растворимость в воде (г/Л): 
Значение pH при 20 °C: 
Вязкость при 20 °C:
Испытание на отслоение растворителя (%)
Содержание твердых частиц (%): 
Содержание растворителя:
Органические растворители: 
Вода:
Температура начала кипения / интервал кипения:
9.2. Дополнительная информация:

Единица                        Метод                            Примечания
100 	°C
371 	°C
2,4 	об.%
12,6	об.%
0, 11	 мб
1,04 	г/см3
смешиваемо с водой 
не применимо
< 12 с 4 мм	DIN 53211
< 3	 %
0 	% (масс.)

100 	% (масс.)
0 	% (масс.)
185	 °C



РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность
10.2. Химическая стабильность
При правильном складировании и обращении стабилен. 
Дальнейшая информация о надлежащем хранении: см. главу 7.
10.3. Возможность опасных реакций
Хранить вдали от сильных кислот, щелочей и окислителей, чтобы предотвратить возникновение экзотермических реакций.
10.4. Условия, которых следует избегать
При высоких температурах могут образовываться опасные продукты распада.
10.5. Несовместимые материалы
10.6. Опасные продукты разложения
При высоких температурах могут образовываться опасные продукты распада, например, диоксид углерода, монооксид углерода, дым, окислы азота.


РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Классификация в соответствии с с Распоряжением (EG) № 1272/2008 [CLP] Данных о самой смеси нет.
11.1. 	Данные по токсикологическому воздействию 
	Острая токсичность
Токсикологических данных нет.
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Разъедание/раздражение кожи; Серьезное повреждение / раздражение глаз:
Токсикологических данных нет. 
Респираторная или кожная сенсибилизация: Токсикологических данных нет. 
Специфическая токсичность для целевого органа Токсикологических данных нет. 
Опасность при аспирации:
Токсикологических данных нет. 
Опыт из практики / у человека: 
Прочие наблюдения:
Вдыхание частиц растворителя выше уровня предельно допустимого значения на рабочем месте может привести к возникновению ущерба для здоровья, например, раздражению слизистых оболочек и органов дыхания, поражению печени, почек и центральной нервной системы. Симптомами этого являются: головная боль, головокружения, мышечная слабость, помрачение сознания, в тяжелых случаях: потеря сознания. В случае всасывания через кожу, растворители могут привести к возникновению некоторых из вышеуказанных эффектов. Продолжительный и повторяющийся контакт с продуктом ведет к потере жировой прослойки кожных покровов и может вызвать контактные повреждения кожных покровов неаллергического характера (контактных дерматит) и/или всасывание вредных веществ. Брызги могут вызвать раздражение глаз и обратимые повреждения.
Общая оценка комбинации опасных свойств веществ 
Данное вещество не отвечает критериям для категорий комбинации опасных свойств веществ 1А и 1 В в соответствии с Распоряжением о маркировке опасных веществ (CLP).
Примечание
Данных о самой смеси нет.


РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Общая оценка
Классификация в соответствии с Распоряжением (EG) № 1272/2008 [CLP]
Данных о самой смеси нет. Не допускать попадания в канализацию или наземные и грунтовые воды.
12.1. Токсичность
Токсикологических данных нет.
12.2. Стойкость и разлагаемость
Токсикологических данных нет.
12.3. Потенциал биоаккумуляции:
Токсикологических данных нет.
12.4. Мобильность в почве
Токсикологических данных нет.
12.5. Результаты оценки по ПБТ и вПвБ
Данное вещество не отвечает критериям для проведения оценки PBT(устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) Распоряжения REACH, Приложения XIII.
12.6. Прочие вредные эффекты


РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации

13.1. Методы обращения с отходами
Надлежащая утилизация / рекомендации по продукту
Не допускать попадания в канализацию или наземные и грунтовые воды. Отходы и контейнеры должны утилизироваться безопасным способом. Утилизация в соответствии с Директивой 2008/98/EG об отходах и опасных отходах.
Список предложений для кодов отходов / наименования отходов в соответствии с Европейским перечнем опасных материалов
140603	Прочие растворители и смеси растворителей
Рекомендации по упаковке
Незагрязненная и полностью опорожненная упаковка может быть вторично переработана. Упаковки, не опорожненные надлежащим образом, относятся к специфическим отходам.


РАЗДЕЛ 14: Указания по транспортировке

Не является опасным грузом в смысле предписаний по транспортировке.


 (
Сертификат безопасности
в соответствии с Распоряжением (EG) № 1907/2006 (REACH)
в
 
соответствии с Распоряжением (EG) № 453/2010 
)[image: ]
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14.1. 		Номер UN

14.2. 		Надлежащее наименование для перевозок

14.3. 		Класс опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Экологическая опасность             
Наземная транспортировка (ДОПОГ / МПОГ) Загрязнитель моря


н.п.




н.п.

н.п.


н.п.
н.п.

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя
Транспортировать всегда в закрытых, вертикально стоящих и безопасных контейнерах. Обеспечить знания персонала, осуществляющего перевозку, о порядке действий в случае аварии или утечки.
Указания по безопасному обращению: см. Разделы 6-8 Дополнительные данные
Наземная транспортировка (ДОПОГ / МПОГ) Код ограничения проезда через туннели
Перевозка морским транспортом (МКМПОГ)
№ EmS н.п.
14.7. Предписания по перевозке массовых грузов в соответствии с Приложением II Соглашения МАРПОЛ и Кодексом МКХ (Международный кодекс по химовозам) 
не применимы.


РАЗДЕЛ 15: Правовые нормы

15.1. Нормы безопасности, защиты здоровья и окружающей среды / особые правовые нормы для материала или смеси
Предписания ЕС
Указания к Директиве 1999/13/EG об ограничении эмиссий летучих органических соединений

Значение ЛОС (в г/Л) ISO 11890-2: Значение ЛОС (в г/Л) ASTM D 2369:
Предписания национального законодательства
Указания по ограничениям на работы

1040
1040

Соблюдать ограничения на работы в соответствии с Распоряжением по охране материнства (92/85/EWG) для будущих или кормящих матерей.
Соблюдать ограничения на работы в соответствии с "Законом об охране труда молодежи (94/33/EG). 
Класс опасности загрязнения воды (WGK)
1
Положение о безопасности на производстве (BetrSichV)     н.п.
Техническая инструкция по контролю за воздушным бассейном (TA-Luft)
Техническая инструкция по контролю за воздушным бассейном (2002), глава 5.2.5 Органические вещества              В целом содержание в газовых отходах не должно превышать


массовый поток 
или
массовую концентрацию


0,50 кг/ч

50 мг/м3



Прочие предписания, ограничения и запрещающие распоряжения 
Правила по технике безопасности и охране труда (BGR)
Код MAL(код MAL в смеси): нет



Артикул №: Дата печати Версия

ZZ03000AAB 10
07.08.2015
1 224

Aqua-Seal-Retarder 
Дата обработки 01.08.2015
Дата выдачи 01.08.2015


DE
Страница 7 / 7


Giscode н.п. Число PR
15.2. Оценка безопасности вещества
Оценка безопасности для данного вещества не проводилась.


РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Полный текст классификации из Раздела 3:

Дальнейшая информация
Классификация в соответствии с Распоряжением (EG) № 1272/2008 [CLP]

Информация, приведенная в данном сертификате безопасности соответствуют доступной нам на настоящий момент информации, а также национальным и европейским предписаниям. Без письменного разрешения продукт нельзя использовать для иных целей, чем для указанных в главе 1. Принятие всех необходимых мер для выполнения всех требований местных правил и законов, всегда является задачей пользователя. Все данные приведены для описания продукта с точки зрения необходимых мер безопасности при работе с ним. Они не гарантируют определенные его свойства.

н.п. = не применимо
н.о. = не определено


Приложение

На настоящий момент нет данных / информации по сценариям использования, ввиду чего, проведение оценки смеси пока не представляется возможным.
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